HERE AND NOW

COMPAGNIE INHERENCE

FICHE TECHNIQUE

EQUIPE INHERENCE :

Jean-Charles Gaume, artiste - 06 68 67 68 83 - [cie.inherence@gmail.com](mailto:cie.inherence@gmail.com)

Jean Pellegrini, régisseur - 06 10 28 56 21 - [pellegrini.jean@yahoo.fr](mailto:pellegrini.jean@yahoo.fr)

**Durée de la Représentation : 55 min**

Spectacle intérieur, extérieur, jour, nuit.

Configuration Bi-frontal circulaire

Possibilité de jouer 2 fois par jour, espacés de 3h.

En cas de représentation avant 15h, prévoir un montage la veille

**Jauge:** **230** **personnes**. La Cie met à disposition son gradin bifrontal 200 places + 30 coussins de méditation pour 1er rangs

Pour les besoins du spectacle, l’installation du public ne peut se faire que 5 minutes maxi avant l’heure de la représentation (effets spéciaux)

ESPACE

Mise à disposition de l’espace le matin de la représentation.

**- VERSION JOUR -**

Temps de montage : 4 heures minimum en extérieur jour.

Temps de démontage : 2 heures

**Espace d'implantation (gradin compris) : diamètre 14 m**

**Espace scénique central : diamètre 07 m.**

L'espace nécessaire au sol augmente au levage du portique, nous contacter

**2 points d’ancrage au sol pour fil souple**. Distants de 10 à 12m / 800kg par points (pinces, arbres, ancrages chimique, mobilier urbain)

**Hauteur portique Bamboo 8,5 m .** Possibilité de faire sans portique. Dans ce cas : besoin d'une accroche entre 5,5m minimum et 7m de haut, résistance 1T . (arbre, poutre, ferme…).

**Gradin 200 places bi-frontal circulaire type « PALC » mis à disposition par la Cie** ( bois 3 rangs moins d’un mètre de haut ) au même niveau que la scène ( cf photo).

**Un point d’eau courante** à proximité pour la mise des accessoires.

**Une alimentation électrique 16A** sur l’espace scénique

**Loge à proximité**

**Protente pour abriter régie son**.

**- VERSION NUIT -**

**intérieur ou représentation en nocturne**

Temps de montage : 2 services avec prémontage lumières la veille

Temps de démontage : 2 heures

LUMIÈRES

* CF PLAN FEU
* Un technicien lumière sur toute la durée de l’implantation et de la représentation.

SON

* Un **système son complet :** 4 enceintes + mixette + câble mini jack pour mp3

Besoin de deux personnes minimum en bonne condition physique pour nous aider sur les 4h de montage scéno: levage portique - montage gradin - montage système son - accroche fil - montage protente.

-Merci de rentrer en contact avec le régisseur pour confirmer chaque point-